#### SPECIFIKACE PLOŠINY

**technická charakteristika zařízení:**

**Typ:**  HT4

**Model:** TAURUS

**Popis:** svislá zdvihací plošina (Česká technická norma EN81-41)

**Výrobce:** HORIZONT – NARE s.r.o., ČR

**Certifikace:** u výrobce ⊂∈

**Nosnost:** 400kg (🚹🚹🚹 nebo 🚹♿)

**Umístění:** interní

**Technologie šachty:** zděná (zhotovení zděné šachty není součástí CN, zajistí objednatel)

**Podesta:** cca 1400x1100 mm (užitný rozměr podesty)

**Stanice:** 3x

**Šach.dveře:** 2x šachetní celoprosklené dveře s manuálním otevíráním, jednokřídlé, nezateplené požární odolnost EW 30 + 1x dveře celoprosklené dveře s manuálním otevíráním, jednokřídlé, zateplené , požární odolnost EW 30

v - 0,670 mm

**Zdvih**: cca 9 320 mm

**Prohlubeň:** 120 mm (konstrukční výška plošiny)

**Pohon:** hydraulický pohon

**Příkon:** 2,2 kW

**Rychlost:** 0,15m/sec.

**Napájení:** 1x230V

**Ovládání:** 1x na plošině (čelní panel) včetně STOP tlačítka + ovladače ve stanicích nástupu a výstupu

**Bezpečn.prvky:** elektrozámky na šachet. dveřích blokující vstup na podestu, není-li plošina v dané stanici, automatické vyrovnávání podlah

**Vybavení:** ovládací čelní panel, stropní osvětlení, kabina ve tvaru O, zrcadlo,

**Barva dveří:** upřesněno při podpisu smlouvy o dílo