**Před podpisem kupní smlouvy předloží k posouzení vybraný zhotovitel vzorky, zda splňují požadované zadání dle technické specifikace u 1. části VZ – dodávka nábytku:**

**- Vzorek č. 1**

Vertikálně rozřízlý plastový skořepinový sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek;

**- Vzorek č. 2**

Desku o velikosti min. 80x80 mm oboustranně laminované desky HPL laminátem o tloušťce min. 0,8 mm a o celkové tloušťce 23,6 mm s ABS hranou o tloušťce min. 2 mm lepených voděodolným PUR lepidlem;

**- Vzorek č. 3**

Kovový profil min. 80 mm dlouhý o průřezu 40x20 mm, plochoovál 80x25 mm, „D-profil“ neboli tunelový profil 55x35mm, tyto s min. tloušťkou stěny 2 mm. Všechny profily budou povrchově upraveny práškovým vypalovacím lakem, přičemž odstín barvy je libovolný.

Zadavatel stanoví jako limit pro splnění předložit dle výše uvedené specifikace:

1 ks vzorku č. 1,

1 ks vzorku č. 2,

1 ks vzorku č. 3 (1x 40x20/2 mm, 1x 80x25/2 mm, 55x35/2 mm).